Resistematizarea cladirilor Litera A si B situate pe terenul cu nr. cad. 0100520.176 din str. A.Corobceanu nr. 13/1, mun.

Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1-1 Soluții arhitectural-constructive**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme si  cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de  măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **Capitolul 1. Interventii-Demontari Cladire A si B** |  |  |
| 1 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri  pentru creeri de goluri in zidarie parter | m3 | 20,75 |
| 2 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri  pentru creeri de goluri in zidarie (etaj, mansarda) | m3 | 27,00 |
| 3 | RpCI42F | Demontarea copertinei tip sarpanta | m2 | 6,00 |
| 4 | RpCI42F | Demontare constructie din tabla cutata | m2 | 10,20 |
| 5 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (scara metalica  acoperis) | kg | 250,00 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la  pereti | m2 | 228 |
|  |  | **Capitolul 2. Consolidari Cm1, Cm2, Cm3; Bm1,**  **Bm2, Bm3** |  |  |
| 7 | RpCG18C1 | Strapungeri in zidarie, cu suprafata maxima de  28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime peste 28 cm, pentru strapungeri executate mecanizat (cu burghiu HILTI) | buc | 80,00 |
| 8 | RpCD01C | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina  la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc. | kg | 45,08 |
| 9 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor  de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si  montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee | kg | 196,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  |
| 10 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile,  confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm  grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 10,00 |
| 11 | RCsB04B | Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe  santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte | m3 | 2,37 |
|  |  | **Capitolul 3. Zidarii interioare** |  |  |
| 12 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la  pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (parter) | 100m2 | 0,76 |
| 13 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la  pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (etaj/mansarda) | 100m2 | 0,6 |
| 14 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 4,40 |
|  |  | **Capitolul 4. Finisari interioare cladire A**  **Capitolul 4.1. Tavane**  **Capitolul 4.1.1. Subsol cota -3.410** |  |  |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate  "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 0.0 |
| 16 | RpCJ28D | Captusirea tavanelor cu placi din ghips-carton,  cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe  beton, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate mare (bucatarii, bai, spalatorii, etc.) | m2 | 14 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14 |
| 18 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de  sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de  copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 159 |
|  |  | **Capitolul 4.1.2. Parter cota 0.000** |  |  |
| 24 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate  "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 0.0 |
| 25 | RpCJ28D | Captusirea tavanelor cu placi din ghips-carton,  cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe beton, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate mare (bucatarii, bai, spalatorii, etc.) | m2 | 49 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 49 |
| 27 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la  tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 49 |
| 28 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de  sticla aplicat pe suprafata elementelor  prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 49 |
| 29 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 49 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 49 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor | m2 | 49 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de  copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in  2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 291 |
|  |  | **Capitolul 4.1.3. Etaj 1 cota +4.320** |  |  |
| 33 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate | m2 | 0.0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |
| 34 | RpCJ28D | Captusirea tavanelor cu placi din ghips-carton,  cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe  beton, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate mare (bucatarii, bai, spalatorii, etc.) | m2 | 48 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 48 |
| 36 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la  tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 48 |
| 37 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de  sticla aplicat pe suprafata elementelor  prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48 |
| 38 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 48 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 48 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 48 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de  copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 300 |
|  |  | **Capitolul 4.2. Pereti interiori**  **Capitolul 4.2.1. Subsol cota -3.410** |  |  |
| 42 | RpCJ04D | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm  grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil | m2 | 15,30 |
| 43 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,  pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 22 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 445,36 |
| 45 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la | m2 | 28 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | pereti, preparare manuala a mortarului |  |  |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de  sticla aplicat pe suprafata elementelor  prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28 |
| 47 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului | m2 | 28 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 28 |
| 49 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor | m2 | 45 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de  copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in  2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 445,36 |
|  |  | **Capitolul 4.2.2. Parter cota 0.000** |  |  |
| 51 | RpCJ04D | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm  grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil | m2 | 93,93 |
| 52 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,  pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 93,93 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 915,77 |
| 54 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la  pereti, preparare manuala a mortarului | m2 | 52 |
| 55 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de  sticla aplicat pe suprafata elementelor  prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52 |
| 56 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la  pereti, preparare manuala a mortarului | m2 | 52 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 68 |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in  2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 915,77 |
|  |  | **Capitolul 4.2.3. Etaj 1 cota +4.320** |  |  |
| 60 | RpCJ04D | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm  grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil | m2 | 64,19 |
| 61 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,  pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 64,19 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 756,03 |
| 63 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la  pereti, preparare manuala a mortarului | m2 | 99 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de  sticla aplicat pe suprafata elementelor  prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 99 |
| 65 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului | m2 | 99 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 99 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 126 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in  2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 756,03 |
|  |  | **Capitolul 4.3. Pardoseli**  **Capitolul 4.3.1. Subsol cota -3.410** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 69 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 0,00 |
| 70 | RpCK47B | Reparatia pardoselilor laminate (refaceri totale)  asezate pe diagonala (sub unghi fata de pereti): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) | m2 | 0,00 |
| 71 | RpCK24B | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv  rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi  peste 60 cmp/buc, orice format si culoare | m2 | 1,44 |
|  |  | **Capitolul 4.3.2. Parter cota 0.000** |  |  |
| 72 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 284,22 |
| 73 | RpCK47B | Reparatia pardoselilor laminate (refaceri totale)  asezate pe diagonala (sub unghi fata de pereti): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) | m2 | 267,39 |
| 74 | RpCK24B | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de  gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi peste 60 cmp/buc, orice format si culoare | m2 | 16,83 |
|  |  | **Capitolul 4.3.3. Etaj 1 cota +4.320** |  |  |
| 75 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe  suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 289,09 |
| 76 | RpCK47B | Reparatia pardoselilor laminate (refaceri totale)  asezate pe diagonala (sub unghi fata de pereti):  prin imbinare fara lipire (prin faltuire) | m2 | 0,00 |
| 77 | RpCK24B | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de  gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de  ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi peste 60 cmp/buc, orice format si culoare | m2 | 289,09 |
|  |  | **Capitolul 5. Finisari interioare cladire B**  **Capitolul 5.1. Tavane**  **Capitolul 5.1.1. Subsol cota -3.240** |  |  |
| 78 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate | m2 | 14,45 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |
| 79 | RpCJ28D | Captusirea tavanelor cu placi din ghips-carton,  cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe  beton, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate mare (bucatarii, bai, spalatorii, etc.) | m2 | 4,45 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,454 |
| 81 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la  tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,45 |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de  sticla aplicat pe suprafata elementelor  prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,45 |
| 83 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,45 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,45 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,45 |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de  copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,45 |
|  |  | **Capitolul 5.1.2. Parter cota +0.270** |  |  |
| 87 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate  "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18 |
| 88 | RpCJ28D | Captusirea tavanelor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe  beton, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate mare (bucatarii, bai, spalatorii, etc.) | m2 | 8,72 |
| 89 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,72 |
| 90 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,72 |
| 91 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de  sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,72 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 92 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,72 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 8,72 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor | m2 | 8,72 |
| 95 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de  copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in  2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,72 |
|  |  | **Capitolul 5.1.3. Etaj 1 Mansarda cota +3.870** |  |  |
| 96 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate  "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 0.0 |
| 97 | RpCJ28D | Captusirea tavanelor cu placi din ghips-carton,  cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe  beton, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate mare (bucatarii, bai, spalatorii, etc.) | m2 | 14 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 155 |
| 99 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14 |
| 100 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de  sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14 |
| 101 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14 |
| 104 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de  copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 167 |
|  |  | **Capitolul 5.2. Pereti interiori**  **Capitolul 5.2.1. Subsol cota -3.240** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 105 | RpCJ04D | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm  grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi,  pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil | m2 | 27,50 |
| 106 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,  pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec  uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 27,50 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 342,47 |
| 108 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului | m2 | 48 |
| 109 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de  sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48 |
| 110 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la  pereti, preparare manuala a mortarului | m2 | 48 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48 |
| 112 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 69 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de  copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 342,47 |
|  |  | **Capitolul 5.2.2. Parter cota +0.270** |  |  |
| 114 | RpCJ04D | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm  grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi,  pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil | m2 | 55,63 |
| 115 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,  pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec  uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 | m2 | 55,63 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | mm |  |  |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 452,84 |
| 117 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului | m2 | 48 |
| 118 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de  sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 48 |
| 119 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la  pereti, preparare manuala a mortarului | m2 | 48 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor | m2 | 72 |
| 122 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de  copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in  2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 452,84 |
|  |  | **Capitolul 5.2.3. Etaj 1 Mansarda cota +3.870** |  |  |
| 123 | RpCJ04D | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm  grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit, mortar de var-ciment marca 25 T, pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10, pentru stratul vizibil | m2 | 23,94 |
| 124 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,  pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 23,94 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 521,47 |
| 126 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului | m2 | 92 |
| 127 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de  sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 92 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 128 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate  manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului | m2 | 92 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 92 |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos  "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor | m2 | 109 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de  copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in  2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 521,47 |
|  |  | **Capitolul 5.3. Pardoseli**  **Capitolul 5.3.1. Subsol cota -3.240** |  |  |
| 132 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe  suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 169,32 |
| 133 | RpCK47B | Reparatia pardoselilor laminate (refaceri totale)  asezate pe diagonala (sub unghi fata de pereti): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) | m2 | 164,87 |
| 134 | RpCK24B | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de  gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi peste 60 cmp/buc, orice format si culoare | m2 | 4,45 |
|  |  | **Capitolul 5.3.2. Parter cota +0.270** |  |  |
| 135 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe  suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 149,47 |
| 136 | RpCK47B | Reparatia pardoselilor laminate (refaceri totale)  asezate pe diagonala (sub unghi fata de pereti):  prin imbinare fara lipire (prin faltuire) | m2 | 140,75 |
| 137 | RpCK24B | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de  gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de  ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi peste 60 cmp/buc, orice format si culoare | m2 | 8,72 |
|  |  | **Capitolul 5.3.3. Etaj 1 Mansarda cota +3.870** |  |  |
| 138 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe  suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 153,87 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| 139 | RpCK47B | Reparatia pardoselilor laminate (refaceri totale)  asezate pe diagonala (sub unghi fata de pereti): prin imbinare fara lipire (prin faltuire) | m2 | 150,68 |
| 140 | RpCK24B | Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de  ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi peste 60 cmp/buc, orice format si culoare | m2 | 3,19 |
|  |  | **Capitolul 6. Scara intrare din beton** |  |  |
| 141 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8  mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv  constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 50,00 |
| 142 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15  mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la  constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 5,00 |
| 143 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu  centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 2,50 |
|  |  | **Capitolul 7. Lucrari diverse exterior** |  |  |
| 144 | CM08B | Cortina sticla securizata triplexata la cota +2.100  ,livrate la masuri fixe, la sere pe sprosuri  metalice, montate glisant | m2 | 12,00 |
| 145 | CM08B | Copertina sticla securizata triplexata la cota  +3.450, livrate la masuri fixe | m2 | 17,50 |
| 146 | CM08B | Copertina sticla securizata triplexata la cota  +7.100, livrate la masuri fixe | m2 | 13,00 |
| 147 | CH0 | Mina curenta metalica (balustrada sticla  triplexata) montata pe suporti de 15 cm inaltime,  asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 6,00 |