|  |  |
| --- | --- |
| **Resistematizarea cladirilor Litera A si B situate pe terenul cu nr.cad.0100520.176 din str.A.Corobceanu nr.13/1, mun.Chisinau** | Formular Nr.1  WinCmeta2000 |
| (denumirea obiectivului) |  |

**Lista cu cantitaţile de lucrări № 02/24.03.2023**

**Deviz-oferta № 02/24.03.2023**

**Ventilare si conditionare aerului.**

(denumirea lucrări)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Capitolul 1. Costul utilajului** |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Ventilator Decor-300 ,"Soler&Palau", N=0.035 кBm,n=2200об/мин | buc | 7,00 |  |  |
| 2 | |  | Ventilator TT 200 ,"VENTS", N=0,125кВm, n=2510об/мин | buc | 3,00 |  |  |
| 3 | |  | Ventilator TT 250 ,"VENTS", N=0,177кВm, n=1400об/мин | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | |  | Ventilator de acoperis ВКОП1-ВО 30-160-6,3-Н-20-У1-2,2х1390-220-01-26-10 ,"VEZA" | к-т | 1,00 |  |  |
| 5 | |  | Split-sistema Free Math IV GWHG(18)NKЗВO(нар.блок) ,"Gree",N=3.15kBm, 220V | к-т | 5,00 |  |  |
| 6 | |  | Split-sistema Free Math IV GWHG(42)NKЗВO(нар.блок) ,"Gree",N=3.76kBm, 220V | к-т | 5,00 |  |  |
| 7 | |  | Split-sistema Lomo GWH09QE-K3DNC2G/1(внутр.блок) ,"Gree",N=0,03kBm, 220V | к-т | 0,00 |  |  |
| 8 | |  | Split-sistema Lomo GWH12QD-K3DNC2G/1(внутр.блок) ,"Gree",N=0,05kBm, 220V | к-т | 3,00 |  |  |
| 9 | |  | Split-sistema Lomo GWH18QD-K3DNC2G/1(внутр.блок) ,"Gree",N=0,06kBm, 220V | к-т | 11,00 |  |  |
| 10 | |  | Split-sistema Lomo GWH24QE-K3DNC2G/1(внутр.блок) ,"Gree",N=0,065kBm, 220V | к-т | 2,00 |  |  |
| 11 | |  | Nod de trecere CTAM-84-H-01-SM-230-9-1:6 , VEZA | к-т | 1,00 |  |  |
| 12 | |  | Ateunator CP 200/600, Vents | buc | 3,00 |  |  |
| 13 | |  | Ateunator CP 250/600, Vents | buc | 2,00 |  |  |
|  | |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 1,20 % |  |  |  |
|  | |  | **Capitolul 2. Lucrari de montarea** |  |  |  |  |
| 14 | | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 7,00 |  |  |
| 15 | | VC01A | Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton | buc | 5,00 |  |  |
| 16 | | VC06A | Montarea ventilatoarelor de acoperis radiale antrenate direct, avind debitul de 4.200-10.000 mc/h cu motor electric de 1,5 kw | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 28,00 |  |  |
| 18 | | VC35B | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte de 76x3 mm - 108x4 mm (CTAM-84-H-01-SM-230) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 5,00 |  |  |
|  | |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | |  | Cheltuieli de tranport materiale | 7,00 % |  |  |  |
|  | |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | |  | Asigurari sociale de state | 24,00 % |  |  |  |
|  | |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  | |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | |  | **Capitolul 3. Lucrari de instatlatii sanitare** |  |  |  |  |
| 20 | | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 43,70 |  |  |
| 21 | | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 5,70 |  |  |
| 22 | | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata 0,7mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 6,00 |  |  |
| 23 | | VA02G | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm | m2 | 21,40 |  |  |
| 24 | | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (KP100,"Vents" ) | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm ( KP125,"Vents" ) | buc | 3,00 |  |  |
| 26 | | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm ( KP160,"Vents" ) | buc | 3,00 |  |  |
| 27 | | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (KP200,"Vents" ) | buc | 3,00 |  |  |
| 28 | | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie ORG 150x100 cu regulatot de debet,Vents | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie ORG 300x100 cu regulatot de debet,Vents | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie ORG 350x150 cu regulatot de debet,Vents | buc | 4,00 |  |  |
| 31 | | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie ORG 350x200 cu regulatot de debet,Vents | buc | 6,00 |  |  |
| 32 | | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie ORG 400x150 cu regulatot de debet,Vents | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie ORG 400x200 cu regulatot de debet,Vents | buc | 2,00 |  |  |
| 34 | | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie ONG 300x200 ,Vents | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate , montate in zidarie MV450/2 , "Vents" | buc | 10,00 |  |  |
| 36 | | CL19A | Retea metalica 10x10 | m2 | 0,80 |  |  |
| 37 | | VB28A | Deflector circular D200 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare , cu perimetrul 800 - 1600 mm (supapa de admisie cu autoreglare ECA RA 45 "Soler&Palau) | buc | 0,00 |  |  |
| 39 | | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm ,ALU LAMELLA MAT(Rockwool) | m2 | 0,64 |  |  |
|  | |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | |  | Cheltuieli de tranport materiale | 7,00 % |  |  |  |
|  | |  | Cheltuieli de acizitionare-depozitare | 2,00 % |  |  |  |
|  | |  | Asigurari sociale de stat | 24,00 % |  |  |  |
|  | |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | |  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | |  | Benificiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total:** |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | **Total deviz:** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Intocmit | . |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | |