## Resistematizarea cladirilor Litera A si B

## situate pe terenul cu nr. cad. 0100520.176

## din str. A. Corobceanu nr. 13/1, mun. Chisinau

## (denumirea obiectivului)

## Semnalizare de incendiu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1. | 08-02-409-2 Ksal=0.5 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mmCoeficient la manoperei=0,5000 | 100 m | 0,15 |
| 2. | pret furnizor | Teava rigida PVC p/u electromontaj d=50 mm | m.l. | 15,00 |
| 3. | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) | 100 m | 2,00 |
| 4. | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 6,80 |
| 5. | pret furnizor | Cablu pentru semnalizarea antiincendiude tip JE-HHFE180 1x2x1 mm2 | m.l. | 680,00 |
| 6. | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-001-07 | Montare Modul releu adresabil de tip MI040 | 10 buc | 0,10 |
| 8 | 10-08-002-02 | Avertizoare "SI" automatice: de fum | buc | 63,00 |
| 9 | 10-08-002-03 | Avertizoare "SI" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii | buc | 2,00 |
| 10 | 08-03-591-3 | Buton de incendiu adresabil | 100 buc | 0,10 |
| 11 | 08-03-593-10 | Sirena incendiu cu stroboscop | 100 buc | 0,13 |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - Radioemitator de tip ATS-100 | Buc | 1,00 |
| 13 | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare si control | Buc | 3.00 |
| 14 | 08-03-575-1  | Dispozitiv - Acumulator | buc | 3,00 |
| 15 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "SPA" pentru 4 raze | Buc | 1,00 |
| 16 | 10-08-002-05 | Avertizoare "SPA" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla | Buc | 1,00 |
| 17 | 10-08-002-04 | Avertizoare "SPA" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 1,00 |
|  |  | *Total* | Lei |  |
|  |  | *Asigurari sociale* | 24% |  |
|  |  | *Cheltueli de transport* | 7% |  |
|  |  | *Cheltueli de aprovizionare-depozitare* | 2% |  |
|  |  | *Total* |  |  |
|  |  | *Cheltueli de regie* | 76% |  |
|  |  | *Total* |  |  |
|  |  | *Beneficiu de deviz* | 6% |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 18 | pret furnizor | Centrala incendiu adresabila Teletek SIMPO, 48 Zones, LCD, TTE, EN54 | buc | 1,00 |
| 19 | pret furnizor | Modul releu adresabil de tip MI040 | buc | 1,00 |
| 20 | pret furnizor | Detector de fum Teletek SensoIRIS S130, Led, 360 Degree, TTE, EN54, IP30 cu Soclu Teletek B124 | buc | 63,00 |
| 21 | pret furnizor | Senzor de temperatura Teletek SensoIRIS T110, Led, 360 Degree, TTE, EN54, IP30 cu Soclu Teletek B124 | buc | 2,00 |
| 22 | pret furnizor | Buton de incendiu adresabil Teletek SensoIRIS MCP150, Led, IP40, EN54 | buc | 10,00 |
| 23 | pret furnizor | Sirena incendiu cu stroboscop Teletek SensoIRIS SF100WSST, EN45, IP43C | buc | 13,00 |
| 24 | pret furnizor | Radioemitator de tip ATS-100 | buc | 1,00 |
| 25 | pret furnizor | Sursa de alimentare 12V, 3A, back-up, cutie metalica, EN54-4 | buc | 3,00 |
| 26 | pret furnizor | Acumulator 12V, 7A/h | buc | 3,00 |
| 27 | pret furnizor | Set sistem de alarma DSC PC 585H, Acumulator 12V 7Ah, Transformator 20W, 5 Zones | buc | 1,00 |
| 28 | pret furnizor | Contact magnetic pentru usa de tip AUMS 12S | buc | 1,00 |
| 29 | pret furnizor | Detector PIR combinat de tip LC 102 | buc | 1,00 |
|  |  | *Total* |  |  |
|  |  | *Cheltueli de aprovizionare-depozitare* | 1,2% |  |